**关于120车载设备紧急采购的补遗公告**

**各位潜在投标人：**

**我院对120车载设备紧急采购公告（重启）”做出以下两点补遗：**

**一、救护车用转运呼吸机参数**

**救护车用转运呼吸机**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数配置名称 | 医院招标参数要求 |
| 1 | #呼吸模式 | VCV、A/C、SIMV、CPAP、、MANU、PCV |
| 2 | #潮气量 | 范围超过50ml -2000ml |
| 3 | 呼吸频率 | 范围超过1-60bpm |
| 4 | 氧浓度 | 45%～100% |
| 5 | #压力控制 | 5～60 cmH2O |
| 6 | 显示屏 | ≥3.8英寸液晶显示屏 |
| 7 | 监测功能 | 分钟通气量、潮气量、气道压力（峰值压、平均圧）、时间-压力波形等 |
|
| 8 | 驱动模式 | 气动电控 |
| 9 | 电池 | 作使用时间不小于2小时 |
| 10 | 主机重量 | ≤4kg |
| 11 | 呼气末正压（PEEP） | ≥0-20cmH2O |
| 12 | 呼气阀 | 在设备质保期限内免费维修更换 |

**二、项目参数备注一栏增加一项备注**

注：所有投标设备的参数需优于或等于采购文件要求的项目参数。