竞争性谈判文件

项目名称：病员食堂外包

采购项目编号：2022015

采购人：重庆市合川区人民医院

2022年4月

重庆市合川区人民医院 制

温馨提示

各潜在投标人：

我院本次采购项目不实行预报名和资格后审，潜在投标人自行在网上下载招标（谈判、询价）文件，在规定时间内按要求参与投标（谈判、询价）。为提高政府采购活动的成交率，帮助您正视您的合法权益，减少不必要的采购失败，特提醒关注包括但不限于下列问题。

1、请潜在投标人认真仔细阅读招标（谈判、询价）文件，按要求认真仔细地准备好相关资料后再参与采购活动。

2、请潜在投标人按要求准确填写开标一览表或谈判（询价）表，在法定代表人（签字）的位置应签字，在要求潜在投标人加盖公章的地方要加盖公章。

3、潜在投标人在填写报价金额时，应按照采购文件要求的最高限价的单位填写，不要填错；报价的大写金额应按照正确的书写格式填写，不写错别字。

4、潜在投标人在填写开标一览表时，要按照采购文件的要求逐项填写，要准确填写交货期、交货地点等内容。

5、潜在投标人递交的响应文件或谈判资料或询价资料，要按照采购文件的要求包装且密封完好，并在密封处加盖印章。

6、潜在投标人提交的资质等材料，应按采购文件要求提交原件或复印件加盖单位鲜章；提供的资质材料应按采购文件要求是有效的资质，提供的资质材料应按采购文件要求提供齐全，不要漏项。

7、潜在投标人应随时关注“行采家”网站的相关采购项目的答疑和补遗等文件。

8、潜在投标人可按照招标（谈判、询价）文件规定的联系方式，寻求帮助。

重庆市合川区人民医院 制

# **第一篇 竞争性谈判邀请书**

合川区人民医院根据业务工作需要，对病员食堂外包项目进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

## 一、竞争性谈判内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **分包** | **名称** | **保证金（元）** | **备注** |
| 1 | 病员食堂外包 | 5000 | 承包期低于最长限期的最短承包期(按月投标）中标。 |

## 二、资金来源

单位自筹资金，资金已到位。

## 三、谈判资格

谈判投标人是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人（以下简称“投标人”）。合格的投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.近五年（2018年至今）在经营活动中没有违法违纪及食品安全事故记录。

2. 在中华人民共和国境内注册且具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的有效法人营业执照及税务登记证，中华人民共和国组织机构代码证，餐饮服务许可证，具备从事3年及以上的餐饮经营资质（非法人参加投标单位，须提供法人授权及身份证复印件加盖竞标单位公章）。

3. 投标人提供中级厨师资格证书，中级厨师未经我院同意不得随意更换，如需更换，须同等级别进行更换，否则，视为违约。

（三）本项目不接受联合体投标、不接受通过挂靠公司进行投标。如果投标发现类似情况，取消竞标人资格；如果合同运行中发现，采购人立即终止合同，同时不退还投标保证金或合同履约保证金。本项目不接受转包、分包。

## 四、谈判有关说明

（一）由法定代表人参与投标的，须持本人身份证原件和法定代表人身份证明书（格式），报名时与投标文件同时递交。（身份证复印件加盖投标单位鲜章，原件带至现场查验。）

（二）由法定代表授权代表参与投标的，须持本人身份证原件和法定代表人授权委托书（格式），报名时与投标文件同时递交。（身份证复印件加盖投标单位鲜章，原件带至现场查验。）

（三）凡有意参加谈判的供应商，请在“**行采家”或“合川区人民医院”网站**上下载本项目竞争性谈判文件以及图纸、补遗等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（四）按《重庆市财政局关于进一步规范投标报名及保证金缴纳的通知》（渝财采购﹝2013﹞30号）文的规定，**报名方式为谈判当天现场报名，不需提前报名**。

（五）投标人须满足以下要件，其响应文件才被接受：

1、按时递交投标保证金；

2、按时报名签到。

（六）投标报名地点：合川区人民医院行政楼一楼招标办。

（七）投标开始时间：2022年4月13日北京时间15：00时。

（八）投标截止时间：2022年4月13日北京时间15：30时。

（九）开 标 时 间： 2022年4月13日北京时间15：30时。

（十）开标地点：合川区人民医院行政楼一楼招标办。

## 五、投标保证金

（一）缴纳投标保证金标准

供应商应在开标前递交5000元保证金。

（二）投标保证金交纳

投标人将投标保证金在开标前以现金方式缴纳给招标办（注：投标人需自行将投标保证金密封在信封内，在封面注明投标项目并在密封处加盖单位公章）。

（三）投标保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在结果公布后，由招标办现场退还投标保证金。

2.成交供应商的投标保证金在依约缴纳了履约保证金后，无息退还。

（四）投标人有下列情形之一的，采购人可以不退还投标保证金：

1.投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

2.投标人未按规定提交履约保证金的；

3.投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

4.中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

5.中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.中标人拒绝履行合同义务的；

7.其他严重扰乱招投标程序的。

## 六、其它有关规定

1、单位负责人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一分包的货物采购中同时参与谈判，否则均为无效谈判。

2、单个分包为单一货物的，一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，仅能委托一个代理商参加该分包的谈判，否则为无效谈判。

3、同一分包的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判，否则为无效谈判。

4、本项目在响应文件提交截止时间前发布的竞争性谈判文件及补遗文件（如果有）一律在“行采家”或合川区人民医院官网上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目竞争性谈判文件、补遗文件（如果有）的内容。

5、质疑：投标人对采购文件及特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的如有异议，应在2022年4月11日12:00时前（北京时间）以书面形式向采购人提出质疑。未在规定时间内提出，视同认可采购文件所有要求，逾期提出异议的，将不再受理。

6、答疑：采购人按照《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》的相关规定对质疑内容作出答复和处理，如遇特殊情况澄清的时间顺延。

7、超过响应文件截止时间递交的响应文件、不按本谈判文件规定封装和密封的投标，采购人拒绝接受。

8、谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

## 七、联系方式

联系人：张老师（项目咨询）18996007235

尹老师（招标咨询）023-42827145

地 址：合川区人民医院。

## 八、现场踏勘

现场踏勘时间：自行联系。

请投标人在规定时间自行到重庆市合川区希尔安大道1366号合川区人民医院对项目现场及周围环境现场踏勘或提出质疑。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已踏勘现场，对本项目的风险和义务已经了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境因素，踏勘现场所发生的费用及风险由投标人自行承担。

**项目踏勘联系人：**刘老师 电话：42843909

# **第二篇 投标人须知**

## 一、谈判费用

参与谈判的投标人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性谈判文件

1、竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、投标人须知、谈判项目技术需求、谈判项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。

2、采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

3、竞争性谈判文件的解释

投标人如对竞争性谈判文件有疑问，必须按照第一篇第六大点的第5点质疑要求在谈判截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如投标人未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件。一经进入谈判程序，即视为投标人已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

4、本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与投标人谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第三、四、五篇全部内容。

## 三、谈判要求

1、响应文件

投标人应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1.1响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由投标人自定格式。

1.2谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。

2、报价要求

谈判报价包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费及各种应纳的税费。因成交投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

3、修正错误

若投标人所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正投标人的报价，投标人同意并签字确认后，修正后的报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的价格，将失去成为成交投标人的资格。

4、提交响应文件的份数和签署

4.1响应文件由 “资格及商务技术文件”和“经济文件”二部分组成，**每一部分一式二份，其中正本一份，副本一份。**副本为正本的复印件，副本必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

4.2在响应文件正本必须加盖骑缝章或每一页加盖公章，竞争性谈判文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

4.3、若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

4.4、电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

5、响应文件的递交

5.1响应文件的密封与标记

5.1.1、**响应文件按照“资格及商务技术文件”、“ 经济文件”两部分封装，经济文件的正副本封装在一个密封袋内，资格及商务技术文件的正副本封装在一个密封袋内，**密封袋封面可按照第六篇规定格式制作。密封袋的封口须加盖投标人公章。

5.1.2、响应文件的制作：文件的每一部分各自装订成册，应按照第六篇规定目录的顺序编写目录，并应逐页编制页码。在每一本文件的封面上注明“\*\*文件”、项目名称、投标人名称地址、“正本”、“副本”字样。

**如果未按上述规定进行封装、密封和标记，采购机构对竞标文件误投、丢失或拆封不负责任。**

5.2响应文件投递截止时间：参阅竞争性谈判邀请书。

6、响应文件语言：简体中文

7、投标人参与人员

各个投标人可派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

8、无效谈判

投标人发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：

8.1不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；

8.2 投标人超出营业范围投标的；

8.3法定代表人或其授权代表未参加谈判；

8.4供应商未按照竞争性谈判文件的要求缴纳保证金；

8.5响应文件不按规定签字、盖章；

8.6报价超过采购预算；

8.7第二次报价超过第一次报价的；

8.8未实质性响应谈判文件的响应文件的；

8.9供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

## 四、谈判程序

1、谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。投标人须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

2、竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各投标人进行谈判。在正式谈判前，对各投标人的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查的内容包括投标人营业执照和诚信声明、特定资格条件证明文件、投标人法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明等。各投标人只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判。（法人代表或法人授权代表需持身份证原件）

3、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4、谈判小组要求投标人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5、在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

6、在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的投标人。投标人应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

7、投标人在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

8、谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的投标人在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的投标人，视为放弃最后报价，以投标人响应文件中的报价为准。

## 五、评审依据

评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 六、成交原则

1、评审办法

1.1谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对质量和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价，选取符合条件的最低报价供应商作为成交候选人。承包期低于最长限期的最短承包期(按月投标）中标。

1.2．若供应商的最后报价相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

1.3．成交价格=成交供应商的最后报价

1.4关于政策性扣减

1.4.1投标人为非联合体投标的，对小微型企业给予 6 %的扣除，以扣除后的报价参与评审。

1.4.2.监狱企业、残疾人福利性单位属于微型企业的，应提供中小微企业声明函（详见第六篇 “中小微企业声明函”）。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。

2、评审细则：

2.1 资格符合性检查

依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对投标人的资格证明、保证金等进行审查，以确定投标人是否具备谈判资格。

2.2对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据竞争性谈判文件的规定，对投标人的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定投标人是否实质性响应竞争性谈判文件的要求。对技术、服务未作实质性响应的投标人，谈判小组将要求其在最后报价前做出相应的承诺。

2.3成交投标人的确定：

2.3.1“第三篇 谈判项目技术需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的投标人将失去成为成交投标人的资格；

2.3.2“第四篇 谈判项目服务需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的投标人将失去成为成交投标人的资格。

2.3.3谈判小组认为，排在前面的成交候选人的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该成交候选人成为成交投标人的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

2.3.4谈判小组将依照评审办法提出3名以上成交候选人。

2.3.5采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交投标人，也可以书面授权谈判小组直接确定成交投标人。采购人逾期未确定成交投标人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的投标人为成交投标人。

2.4出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

2.4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.4.3在采购过程中符合竞争要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

## 七、成交通知

1、采购人或其授权的谈判小组应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

2、采购人在**“行采家”网站**上公示中标或成交结果，公示时间2个工作日。

3、《中标或者成交通知书》将作为签订合同的依据。

4、如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

## 八、签订合同

1、采购人与成交投标人应当在接到领取中标通知书的通知之日起3日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

2、竞争性谈判文件、成交投标人的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如成交投标人放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

4、采购人不得向成交投标人提出超出竞争性谈判以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交投标人订立背离竞争性谈判确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

5、除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交投标人拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

# **第三篇 谈判项目技术需求**

一、发包单位：合川区人民医院。  
二、项目名称：合川区人民医院病员食堂经营权承包。

三、项目地点：合川区南津街希尔安大道人民医院。

四、承包内容及要求：

（一）经营范围：

1.为病员提供优质饮食服务，根据需要，可兼营小炒。

2.满足病员不同消费层次需求，主副食品种应高、中、低档合理搭配，价格合理。

4.在承包的食堂区域内严禁用作其它用途。

（二）食堂装修（附件一）

1.承包方根据院方提供的平面图进行改造装修，并采用优质材料进行装修，并且满足厨房使用相关要求。

2.各加工间均应采用机械排风，处理好通风排气，并应防止厨房油烟气味污染餐厅，排油烟囱必须接出楼顶屋面 。

3.地面均应采用耐磨、不渗水、耐腐蚀、防滑易清洗的材料，厨房及饮食制作间的排水管道应通畅，并便于清扫及疏通，当采用明沟排水时，应加盖篦子。沟内阴角做成弧形，并有水封及防鼠装置。带有油腻的排水，应与其他排水系统分别设置，并安装隔油设施。

4.墙面、隔断、吊顶及工作台、水池等设施均应采用无毒、光滑易洁的材料，各阴角宜做成弧形。

5.饮食建筑有关用房应采取防蝇、鼠、虫、鸟及防尘、防潮等措施。

（三）厨房设备（附件二）

1. 厨房设备主要包括：烹饪设备（蒸、炒、烫、烤）、蒸饭车、冰柜、冰箱（含留样冰箱）、洗米台、大锅灶、货架、洗碗池、洗菜池、水池、工作台、展示台、售卖台、送餐车、餐桌椅、油烟净化机、排烟通风系统及其他设备，相应的给排水系统、电气系统等。

2. 选用厨房设备应满足相应的规范等卫生要求，所选的设备、材料应为国产优质易购产品，不锈钢材质的选用，要在满足使用的前提下，采用经济的厚度，设备必须为低噪声、高效率产品，要保证正常使用5年以上。


（四)设备及装修等费用和责任

1.装修费用及设备购置由承包方负责实施，并参考发包方提供的平面布置图纸及设备清单自行购置，根据现场实际情况，进行增添（开业前，通知发包方对1000元及以上的设备进行登记备案）。

2.承包方负责配合天然气公司、环保、消防、药监局等相关部门的要求进行厨房的装修、燃气立户等相关事项，其费用由承包方负责。

3.费用概算：天然气开户10万元+装修5万元+设备18万元=33万元。

附件一：平面布置图



附件二：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合川人民医院病员食堂厨房设备清单** | | | | | | | | | | | |
| **编号** | **设备名称** | **规格** | **型号** | **功率** | **品牌** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计** | **材质说明** | **图片** |
|  | **库房** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A01 | 不锈钢米面架 | 1000\*600\*200 |  |  | 厂制品 | 台 | 4 | 950 | 3800 | 1.所有不锈钢板采用优质磨砂贴塑板； 2、面板采用1.2mm不锈钢板，底面采用50角钢加固； 3、支撑立管采用38×38×1.2mm不锈钢管，并配有φ50mm可调节脚； |  |
| A02 | 四层冲孔货架 | 1500\*500\*1550 |  |  | 厂制品 | 台 | 3 | 1350 | 4050 | 1.存放台采用优质磨砂贴塑板制作而成；  2.支撑立管采用38×38×1.2mm不锈钢管，并配有38mm方形可调脚； 3.存放台选用δ1.2mm不锈钢板，整体折弯焊机而成。 |  |
| A03 | 灭蝇灯 | 40w | MD-40W | 40w/220v | 凌峰 | 盏 | 1 | 180 | 180 | 1.外框材料:铝合金;附送悬挂链条一根. 2.感应范围:40㎡ |  |
|  | **粗加工间** |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| B01 | 土豆脱皮机 | 780\*510\*1000 | YP350 | 1.1KW/220V | 银鹰 | 台 | 1 | 4150 | 4150 | 1.采用不锈钢机身制作； 2.生产能力:240kg/h，电机规格:1.1kw,电源220V； 3.传动轴转速:260r/min，拨料盘直径3：50mm； 4.普通V带：A1346-2； |  |
| B02 | 切菜机 | 440\*380\*650 | QSP | 0.55KW/220V | 百成 | 台 | 1 | 5600 | 5600 | 1.一款专门瓜果切丝切片的机器； 2.切丝、切片的厚度可以自由调节； 3.切片能力：300KG/H； 4.切丝能力：200KG/H； 5.切片厚度：3.5MM； 6.切丝粗细：3.5\*2.2MM。 |  |
| B03 | 单星大洗盆带靠背 | 1000\*700\*800+120 |  |  | 厂制品 | 台 | 3 | 1500 | 4500 | 1.所有不锈钢板采用优质磨砂贴塑板； 2.面板和洗槽均选用δ1.2mm不锈钢板； 3.面板配作有结构加强筋板； 4.支撑脚管采用Ф38×1.2mm不锈钢管（上部配装有装饰脚杯），并配有Ф38mm可调脚； 5.连接横管采用Ф25×1.0mm不锈钢管。 |  |
| B03a | 弧形水龙头 | 单温 |  |  | 厂制品 | 套 | 3 | 160 | 480 | 主体采用全铜制作，精铜阀体，铝合金把手，加厚不锈钢管 |  |
| B04 | 双层工作台带靠背 | 1200\*700\*800+120 |  |  | 厂制品 | 台 | 1 | 1150 | 1150 | 1.所有不锈钢板采用优质磨砂贴塑板； 2.面板选用δ1.2mm不锈钢板，下层板选用δ1.0mm不锈钢板，后背板采用1.0mm不锈钢板； 3.面板下紧密粘贴有木板，面板和下层板均配作有结构加强筋板； 4.台支撑脚管采用38×38×1.2mm不锈钢管（上部配装有装饰脚杯），并配有Ф38mm可调脚。 |  |
| B05 | 双星洗盆带靠背 | 1500\*700\*800+120 |  |  | 厂制品 | 台 | 1 | 1600 | 1600 | 1.所有不锈钢板采用优质磨砂贴塑板； 2.面板和洗槽均选用δ1.2mm不锈钢板； 3.面板配作有结构加强筋板； 4.支撑脚管采用Ф38×1.2mm不锈钢管（上部配装有装饰脚杯），并配有Ф38mm可调脚； 5.连接横管采用Ф25×1.0mm不锈钢管。 |  |
| B05a | 弧形水龙头 | 双温 |  |  | 厂制品 | 套 | 2 | 180 | 360 | 主体采用全铜制作，精铜阀体，铝合金把手，加厚不锈钢管 |  |
| B06 | 不锈钢绞切肉机 |  | JQ-400 | 1.5KW/220V | 金三宇 | 台 | 1 | 4800 | 4800 | 1.机身采用全不锈钢材质，铜线电机； 2.生产能力：200-300KG/H； 3.功率：1.5KW |  |
| B07 | 四层栅格层架 | 1200\*500\*1550 |  |  | 厂制品 | 台 | 2 | 1200 | 2400 | 1.全部采用不锈钢管制作而成；  2.支撑立管采用38×38×1.0mm不锈钢管，并配有38mm方形可调脚； 3.存放台的框架管采用38×25×1.0mm不锈钢管；  4.存放台的横块采用25×13×1.0mm不锈钢管。 |  |
| B08 | 双层工作台 | 1800\*800\*800 |  |  | 厂制品 | 台 | 1 | 1350 | 1350 | 1.所有不锈钢板采用优质磨砂贴塑板； 2.面板选用δ1.2mm不锈钢板，下层板选用δ1.0mm不锈钢板； 3.面板下紧密粘贴有木板，面板和下层板均配作有结构加强筋板； 4.台支撑脚管采用38×38×1.2mm不锈钢管（上部配装有装饰脚杯），并配有Ф38mm可调脚。 |  |
|  | **主厨房** |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| C01 | 燃气双头大锅灶 | 2000\*1150\*800+360 |  |  | 厂制品 | 台 | 1 | 5200 | 5200 | 1.所有不锈钢板采用磨砂贴塑板； 2.面板采用δ1.2mm不锈钢板，炉灶框沿采用δ1.2mm不锈钢板，前群板、侧群板和后背板采用δ0.8mm不锈钢板； 3.主骨架采用40×4mm角钢，炉面衬板、炉膛采用δ1.5mm A3铁板，衬板与面板间垫隔有石棉隔热材料； 4.炉脚采用DG50钢管外套Ф51×0.8mm不锈管，下部装有M24可调螺栓； 5.安装有优质摇摆水龙头、气阀、风阀，配有点火棒和隔渣水槽盖； 6.炉头采用优质5寸炉头，风机采用优质中压风机，功率550w，电压220V； |  |
| C01a | 熄火保护装置 |  |  |  | 安霸 | 套 | 2 | 500 | 1000 | 1.本装置采用离子火焰感应检测技术，使炉灶在发生意外熄火时，能瞬间切断燃气，并且发出声光报警信号，从而保证不会发生因燃气泄露产生的安全火灾等事故； 2.采用电子自动点火，实现一键点火； 3.采用AC离子检测方式，传感灵敏，可靠性高，可防止火焰离子针开路或对地短路时误检； 4.产品采用密封式外壳，性能优良，适应厨房超时高温多油等恶劣环境。 |  |
|  | 炉用拼台 | 300\*1150\*800+360 |  |  | 厂制品 | 台 | 3 | 450 | 1350 | 1.所有不锈钢板采用优质磨砂贴塑板； 2.面板采用δ1.2mm不锈钢板，前群板（与灶具前群板高度一致）采用δ0.8mm不锈钢板； 3. 支撑脚管采用Ф38×1.2mm不锈钢管，下部装有Ф38mm可调脚，连接横管采用Ф25×0.8mm不锈钢管。 |  |
| C03 | 燃气双头双尾小炒灶 | 2000\*1150\*800+360 |  |  | 厂制品 | 台 | 1 | 5200 | 5200 | 1.所有不锈钢板采用磨砂贴塑板； 2.面板采用δ1.2mm不锈钢板，炉灶框沿采用δ1.2mm不锈钢板，前群板、侧群板和后背板采用δ0.8mm不锈钢板； 3.主骨架采用40×4mm角钢，炉面衬板、炉膛采用δ1.5mm A3铁板，衬板与面板间垫隔有石棉隔热材料； 4.炉脚采用DG50钢管外套Ф51×0.8mm不锈管，下部装有M24可调螺栓； 5.安装有优质摇摆水龙头、气阀、风阀，配有支锅架、隔渣水槽盖和温水尾撑； 6.炉头采用优质4寸炉头，风机采用优质中压风机，功率550w，电压220V； 7.配熄火保护装置。 |  |
| C03a | 熄火保护装置 |  |  |  | 安霸 | 套 | 2 | 500 | 1000 | 1.本装置采用离子火焰感应检测技术，使炉灶在发生意外熄火时，能瞬间切断燃气，并且发出声光报警信号，从而保证不会发生因燃气泄露产生的安全火灾等事故； 2.采用电子自动点火，实现一键点火； 3.采用AC离子检测方式，传感灵敏，可靠性高，可防止火焰离子针开路或对地短路时误检； 4.产品采用密封式外壳，性能优良，适应厨房超时高温多油等恶劣环境。 |  |
| C04 | 燃气双门蒸饭柜 | 1200\*850\*1800 |  |  | 厂制品 | 台 | 1 | 7200 | 7200 | 1.所有不锈钢板采用磨砂贴塑板； 2.上座柜身采用δ1.2mm不锈钢板，后背板、顶板和底板采用δ1.0mm不锈钢板，门板采用δ1.0mm不锈钢板，下座面板采用δ1.2mm不锈钢板，下座框沿采用δ1.2mm不锈钢板，前群板和侧群板采用δ0.8mm不锈钢板； 3.主骨架采用40×4mm角钢，燃烧蒸汽水胆采用δ3mm A3铁板，并装配有自动进水装置； 4.炉脚采用DG50钢管，下部装有M24可调螺栓； 5.安装有优质气阀、风阀，配有点火棒； 6.炉头采用优质5寸炉头，风机采用优质中压风机，功率550w，电压220V； |  |
| C04a | 熄火保护装置 |  |  |  | 安霸 | 套 | 1 | 500 | 500 | 1.本装置采用离子火焰感应检测技术，使炉灶在发生意外熄火时，能瞬间切断燃气，并且发出声光报警信号，从而保证不会发生因燃气泄露产生的安全火灾等事故； 2.采用电子自动点火，实现一键点火； 3.采用AC离子检测方式，传感灵敏，可靠性高，可防止火焰离子针开路或对地短路时误检； 4.产品采用密封式外壳，性能优良，适应厨房超时高温多油等恶劣环境。 |  |
| C05 | 燃气双头鼓风矮汤炉 | 700\*800\*550/150 |  |  | 厂制品 | 台 | 1 | 1350 | 1350 | 1.所有不锈钢板采用优质磨砂贴塑板； 2.面板采用δ1.2mm不锈钢板，炉灶框沿采用δ1.0mm不锈钢板，前群板、侧群板和后背板采用δ0.8mm不锈钢板； 3.主骨架采用40×4mm角钢，炉面衬板、炉膛采用δ1.5mm A3铁板； 4.炉脚采用DG50钢管外套Ф51×0.8mm不锈管，下部装有M24可调螺栓； 5.安装有优质气阀，配有500×500mm铸铁花架； 6.炉头采用优质节能4寸炉头，风机采用优质中压风机，功率250w，电压220V。 |  |
| C05a | 熄火保护装置 |  |  |  | 安霸 | 套 | 1 | 500 | 500 | 1.本装置采用离子火焰感应检测技术，使炉灶在发生意外熄火时，能瞬间切断燃气，并且发出声光报警信号，从而保证不会发生因燃气泄露产生的安全火灾等事故； 2.采用电子自动点火，实现一键点火； 3.采用AC离子检测方式，传感灵敏，可靠性高，可防止火焰离子针开路或对地短路时误检； 4.产品采用密封式外壳，性能优良，适应厨房超时高温多油等恶劣环境。 |  |
| C06 | 不锈钢油烟烟罩 | L\*1250\*600 |  |  | 厂制品 | 米 | 6.6 | 1300 | 8580 | 1.所有不锈钢板采用材质优质磨砂贴塑板； 2.主体采用δ1.2mm不锈钢板； 3.配有油烟集油盒。 |  |
| C07 | 燃气热水器 | 540\*340\*165 | JSQ30-16TR3BDU1 |  | 海尔 | 台 | 1 | 3200 | 3200 | 1.管路内冷水提前循环预热； 2.搭载智能增压系统，实时监测水压变化，自动匹配合适增压动力； 3.容积：16L； 4.额定热负荷：30KW； 5.强排式。 |  |
| C08 | 灶台灭火系统 | 单瓶 |  |  | 环峰 | 台 | 1 | 16500 | 16500 | 1、火灾自动探测，自动实施灭火； 2、设有手动启动装置； 3、设有自动切断燃料供应的功能； 4、喷射灭火剂后，自动切换喷射冷却水，防止复燃； 5、该产品设计机械电控相结合传动，具有安全、可靠，检查维护方便。 |  |
| C09 | 双通工作台 | 1800\*800\*800 |  |  | 厂制品 | 台 | 2 | 3200 | 6400 | 1.所有不锈钢板采用优质磨砂贴塑板； 2.面板选用δ1.2mm不锈钢板，下层板、中层板、侧围板、门板均选用δ1.0mm不锈钢板 3.面板下紧密粘贴有木板，面板、下层板、中层板和门板均配作有结构加强筋板； 4.台支撑脚管采用Ф51×1.2mm不锈钢管，并配有Ф51mm可调脚。 |  |
| C10 | 双层工作台 | 1800\*800\*800 |  |  | 厂制品 | 台 | 1 | 1350 | 1350 | 1.所有不锈钢板采用优质磨砂贴塑板； 2.面板选用δ1.2mm不锈钢板，下层板选用δ1.0mm不锈钢板； 3.面板下紧密粘贴有木板，面板和下层板均配作有结构加强筋板； 4.台支撑脚管采用38×38×1.2mm不锈钢管（上部配装有装饰脚杯），并配有Ф38mm可调脚。 |  |
| C11 | 四门高身双温冰柜 | 1200\*705\*1910 | BRF4 |  | 美厨 | 台 | 3 | 5200 | 15600 | 1.采用全铜管蒸发器 2.内置名牌压缩机，噪音低，耗电量小； 3.采用无氟绿色环保型制冷剂。 4.整体发泡，底板为一次性拉伸成型，自动回归门，欧式结构 5.温度范围：，-5 ~ +5，0~-12。 6.有效容积：0.91m³； |  |
| C12 | 单星大洗盆带靠背 | 1000\*700\*800+120 |  |  | 厂制品 | 台 | 1 | 1500 | 1500 | 1.所有不锈钢板采用优质磨砂贴塑板； 2.面板和洗槽均选用δ1.2mm不锈钢板； 3.面板配作有结构加强筋板； 4.支撑脚管采用Ф38×1.2mm不锈钢管（上部配装有装饰脚杯），并配有Ф38mm可调脚； 5.连接横管采用Ф25×1.0mm不锈钢管。 |  |
| C12a | 弧形水龙头 | 双温 |  |  | 厂制品 | 套 | 2 | 180 | 360 | 主体采用全铜制作，精铜阀体，铝合金把手，加厚不锈钢管 |  |
| C13 | 灭蝇灯 | 40w | MD-40W | 40w/220v | 凌峰 | 盏 | 1 | 180 | 180 | 1.外框材料:铝合金;附送悬挂链条一根. 2.感应范围:40㎡ |  |
|  | **白案间** |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| D01 | 单星洗盆带靠背 | 700\*800\*800+120 |  |  | 厂制品 | 台 | 1 | 1250 | 1250 | 1.所有不锈钢板采用磨砂贴塑板； 2.面板和洗槽均选用δ1.2mm不锈钢板； 3.面板配作有结构加强筋板； 4.支撑脚管采用38×38×1.2mm不锈钢管，并配有Ф38mm可调脚； 5.连接横管采用38\*25×0.8mm不锈钢管。 |  |
| D01a | 弧形水龙头 | 单温 |  |  | 厂制品 | 套 | 1 | 160 | 160 | 主体采用全铜制作，精铜阀体，铝合金把手，加厚不锈钢管 |  |
| D02 | 不锈钢白案台三方围边 | 1500\*800\*800+120 |  |  | 厂制品 | 台 | 1 | 1300 | 1300 | 1.所有不锈钢板采用优质磨砂贴塑板； 2.面板选用δ1.2mm不锈钢板，下层板选用δ1.0mm不锈钢板； 3.面板下紧密粘贴有木板，面板和下层板均配作有结构加强筋板； 4.台支撑脚管采用Ф38×1.2mm不锈钢管（上部配装有装饰脚杯），并配有Ф38mm可调脚。 |  |
| D03 | 压面机 | 380\*360\*1040 | MT25 | 1.1KW/220V | 恒联 | 台 | 1 | 4000 | 4000 | 1.压面厚度：0.5-5mm； 2.生产能力：20-25KG/H； 3.功率：1.1KW。 |  |
| D04 | 和面机 | 900\*600\*955 | 25KG | 2.2KW/380V | 银鹰 | 台 | 1 | 6000 | 6000 | 1.功率：2.2KW/380V； 2.生产能力：250KG/H； 3.全不锈钢机身。 |  |
| D05 | 搅拌机 | 530\*420\*780 | B20W | 0.75KW/220V | 力哥 | 台 | 1 | 4000 | 4000 | 1.电镀网罩 2.最大和面量：10KG； 3.料桶容积：20L 4.功率：0.75KW/380V 5.搅拌机可进行搅肉（和馅）、和面、打蛋等功能的使用，利用率高。 |  |
| D06 | 灭蝇灯 | 40w | MD-40W | 40w/220v | 凌峰 | 盏 | 1 | 180 | 180 | 1.外框材料:铝合金;附送悬挂链条一根. 2.感应范围:40㎡ |  |
|  | **售卖间** |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| E01 | 单通工作台带靠背 | 1500\*700\*800/120 |  |  | 厂制品 | 台 | 1 | 2800 | 2800 | 1.所有不锈钢板采用优质磨砂贴塑板； 2.面板选用δ1.2mm不锈钢板，下层板、中层板、侧围板、门板均选用δ1.0mm不锈钢板 3.面板下紧密粘贴有木板，面板、下层板、中层板和门板均配作有结构加强筋板； 4.台支撑脚管采用Ф51×1.2mm不锈钢管，并配有Ф51mm可调脚。 |  |
| E02 | 单门高温消毒柜 | 650\*670\*1980 | MC-3 | 2.2KW/220V | 美厨 | 台 | 1 | 4200 | 4200 | 1.125摄氏度立体循环风高温杀菌、杀毒效果彻底、无死角； 2.安全的超高温保险防止意外操作失误造成的不必要的损失； 2.消毒方式：热风循环无死角杀菌； 3.消毒温度：125度； 4.有效容积：360L； 5.功率：2.2KW/220V。 |  |
| E03 | 五格保温售卖台 | 1800\*700\*800 |  |  | 厂制品 | 台 | 1 | 2800 | 2800 | 1.所有不锈钢板采用优质磨砂贴塑板； 2.面板采用δ1.2mm不锈钢板；加热水盆采用δ1.2mm不锈钢板； 3.装有自控温电热管，功率：4KW/220V，配有优质1/1份盆； 4.支撑脚管采用38×38×1.2mm不锈钢管，下部装有方形38可调脚。 |  |
| E04 | 双层工作台 | 300\*700\*800 |  |  | 厂制品 | 台 | 1 | 600 | 600 | 1.所有不锈钢板采用优质磨砂贴塑板； 2.面板选用δ1.2mm不锈钢板，下层板选用δ1.0mm不锈钢板； 3.面板下紧密粘贴有木板，面板和下层板均配作有结构加强筋板； 4.台支撑脚管采用38×38×1.2mm不锈钢管（上部配装有装饰脚杯），并配有Ф38mm可调脚。 |  |
| E05 | 煮面桶 | 550\*770 |  | 9KW/380V | 厂制品 | 台 | 1 | 2000 | 2000 | 1.外壳优质不锈钢，双层发泡填充； 2.三发热盘； 3.功率：9KW； |  |
| E06 | 不锈钢油烟烟罩 | L\*900\*600 |  |  | 厂制品 | 米 | 1 | 1200 | 1200 | 1.所有不锈钢板采用材质优质磨砂贴塑板； 2.主体采用δ1.2mm不锈钢板； 3.配有油烟集油盒。 |  |
| E07 | 灭蝇灯 | 40w | MD-40W | 40w/220v | 凌峰 | 盏 | 1 | 180 | 180 | 1.外框材料:铝合金;附送悬挂链条一根. 2.感应范围:40㎡ |  |
|  | **排烟系统** |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 1 | 镀锌管道 | 现场定制 |  |  | 厂制品 | ㎡ | 60 | 200 | 12000 | 主体采用δ1.0mm镀锌板制造 |  |
| 2 | 厨房专用油烟风机 | 918\*990\*1110 | 13-48-5.6A |  | 德通 | 台 | 1 | 9800 | 9800 | 1.采用前倾多翼式叶轮，风量大，静压高； 2.电机直联传动，机构紧凑，方形的，方便清理维护； 3.设有清理门机壳积油; 4.风量：17000m³/h 5.全压：1179Pa 6.转速：970rpm 7.电机功率：7.5KW； 8.电源：380V； |  |
| 3 | 低空排放油烟净化器 | 907\*929\*1105 | BS-216Q-16KS |  |  | 台 | 1 | 14000 | 14000 | 1.油烟处理风量：16000m³/h； 2.油烟处理效率达到 95%，处理后油烟浓度小于 1.0mg/m³；非甲烷总烃小于 10mg/m³； 3.油烟净化排放可满足重庆市环保检测要求。 4.油烟净化器外壳全部为1.2mm以上厚度的碳钢冷板并采用热固性纯聚酯粉末喷涂喷涂工艺制作；电场主体为不锈钢阴极和镀锌板阳极，蜂窝状模块式结构； 5.净化器满足可单独拆卸，清洗方便等优点，以便于后期维护； |  |
| 4 | 风机控制系统 | 含配件及组件 |  |  | 厂制品 | 套 | 1 | 800 | 800 | 厨房灶具、风机电力控制系统，内置空开、漏电保护器、缺相保护器、过流保护器 |  |
| 5 | 风机支架连检修平台 | 现场定制 |  |  | 厂制品 | 套 | 1 | 600 | 600 | 采用角钢制作，支架须做油漆处理。 |  |
| 6 | 净化器支架连检修平台 | 现场定制 |  |  | 厂制品 | 套 | 1 | 600 | 600 | 采用角钢制作，支架须做油漆处理。 |  |
| 7 | 风机控制线 | 5芯4mm² |  |  | 科飞 | 米 | 50 | 20 | 1000 | 国优产品，满足设备使用负荷 |  |
| 8 | 管道法兰 |  |  |  | 厂制品 | 付 | 20 | 30 | 600 | 采用30\*30角钢法兰链接 |  |
| 9 | 止回阀 | 按风管大小定制 |  |  | 厂制品 | 台 | 1 | 800 | 800 | 防止油烟倒流； |  |
| 10 | 防火阀 | 按风管大小定制 |  |  | 厂制品 | 台 | 1 | 800 | 800 | 遇火险自动关闭，熔断温度280度，钢板材料喷漆。 |  |
| 11 | 风机减震垫 |  |  |  | 厂制品 | 套 | 1 | 200 | 200 | 胶垫 |  |
| 12 | 接油盘 |  |  |  | 厂制品 | 个 | 2 | 200 | 400 | 采用δ1.0mm不锈钢板制造，带放油阀。 |  |
|  | 合计 | 壹拾捌万叁仟陆佰陆拾元 | | | | | | | **183660** |  |  |

# **第四篇 谈判项目商务需求**

**一、经营期限**

承包期最长时间为36个月（以中标承包期为准）。中标后，合同签订后15天内完成病员厨房装修并营业。

**二、服务要求**

1. 承包方要建立健全各项食品卫生安全管理制度（如员工食品安全培训、工作规范、消防安全培训、卫生保障、文明服务、食品留样相关制度、食品质量监督和价格管理等）和岗位责任。

2.切实保障病员的三餐供应，并能满足就餐量的需求。除不可抗力因素外，承包方不得以任何理由不及时或不满足供应病员膳食。

2. 按要求配齐相关人员：必须保证中级厨师1人，中级厨师未经我院同意不得随意更换，如需更换，须同等级别进行更换，否则，视为违约。服务员根据实际工作需要配备。

3. 所出售的食品必须符合《中华人民共和国食品安全法》的要求；并满足高、中、低三个不同等次的病员就餐需求。病员可以点菜（小炒菜），价格标准自定（不超过市场价），为保证最低需求，采取自愿消费的生活标准，以满足所有人员的消费。

5. 食堂经营要保证饮食质量，承包方要全力配合发包方每月进行饮食质量的调查，满意率达不到75%或一季度有效投诉超过5次，视作不能承担食堂工作，发包方有权终止合同，不退履约保证金和前期病员厨房改造费用。

6. 应主动到病区登记病人的订餐膳食，并保证分送到病房。

**三、卫生管理和环境保护要求**

1. 承包期内，承包方应搞好辖区内的环境卫生工作，噪声、污水、烟尘排放应符合国家标准，食堂内外保持卫生整洁。

2. 垃圾污物应按指定地点放置，不得随便丢弃，垃圾日产日清。

3. 食品的原料采购、仓储和食品加工规范，符合卫生管理要求。

4. 负责辖区内的消防安全工作，服从医院职能部门的统一管理，确保消防安全无事故。

5. 应按有关规定自觉接受卫生管理部门对辖区内工作检查、监督。

6. 承包方经营服务所需用工必须符合《劳动合同法》要求，依法用工。如发生用工纠纷，由承包方自行负责。

7. 厨房餐具应严格实行一刷、二洗、三冲、四消毒、五保洁的规程。

8. 承包方在实际操作中若有违反上述规定者，按医院的相关制度扣除款，所导致的后果，如出现食物中毒等相关事件由承包方全部承担。

1. **履约保证金**

1. 履约保证金金额：伍万元整。

2. 履约保证金时间及形式：中标人收到中标通知书后5日内与招标人签订合同，合同签订前，中标人协助招标人将投标保证金转为履约保证金。

3. 履约保证金要求：未按要求办理保证金转换手续的将视为中标无效，招标人有权选择下一位投标人签订合同，并不退投标保证金。

4. 履约保证金退还：承包人在承包期内若无上述现象，承包期满，备案设备等双方交接无误后10个工作日内由合川区人民医院向承包人银行基本账户无息转账退回（退款时投标人不用开具退款收据）。

**五、场地使用及有关费用：**

1. 发包方向承包方提供属于发包方场地的使用权。承包期满，应提前10天与发包方做好工作交接，承包方应准时将房屋退还发包方，按要求备案的厨房设备归发包方所有，如有遗失和人为损坏，承包方负责赔偿。

2. 承包期内，食堂内的设备维修及添加所发生的一切费用，和房屋及设施维修整改费用由承包方自行承担。

3. 承包期内，承包方自行负责水、电、气、员工工资，员工各种保险及税费等一切费用。

4. 承包期内，从业人员的各类培训及健康体检费用由承包方自行负责。

5.承包方在承包期内与外界发生的一切债权、债务等纠纷问题均与发包方无关。

**六、知识产权**

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的设施设备及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

**七、其他**

（一）中标单位自行组织现场踏勘。

（二）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（三）其他未尽事宜由供需双方在招标合同中详细约定。

# **第五篇 合同草案条款**

中标单位根据谈判结果自行拟定。

## 第六篇 响应文件格式

经济文件

（不准提前启封）

项目编号：

项目名称：

投标供应商名称：

**竞争性报价函**

（采购机构名称）：

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价承包期限 月。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本 份，副本 份。

3、我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5、在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。

供应商（公章）：

地址：

电话： 传真：

网址： 邮编：

联系人：

年 月 日

资格及商务技术文件

（不准提前启封）

项目编号：

项目名称：

投标供应商名称：

目录

一、技术部分

（一）技术应答

（二）技术响应偏离表

二、服务部分

（一）服务要求响应情况：工期、服务条款等。

（二）服务响应偏离表

（三）其它优惠承诺

三、资格条件及其他

（一）一般资格条件：

1、法定代表人身份证明书（格式）

2、法定代表人授权委托书（格式）

3、营业执照副本复印件；

4、税务登记证副本复印件（国税和地税）；

5、组织机构代码证副本复印件；

注：营业执照、税务登记证、组织机构代码已经“三证合一”的，只提供营业执照。

6、诚信声明（格式）

（二）特定资格条件证明材料复印件

（三）其他应提供的资料

1.供应商小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

2.其他与项目有关的资料

### 一、技术部分

（一）技术应答（格式自定）

（二）技术响应偏离表

采购项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商： 法定代表人授权代表：

（供应商公章） （签字或盖章）

年 月 日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 谈判项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

**二、服务部分**

（一）服务要求响应情况：交货期、交货地点、服务条款等（格式自定）

（二）商务响应偏离表

**商务响应偏离表（本表可自行设计格式）**

对于竞争性谈判文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 谈判项目需求 | 响应情况 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商： 法定代表人授权代表：

（供应商公章） （签字或盖章）

年 月 日

注：

1、本表即为对本项目“第四篇 谈判项目商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（三）其它优惠承诺（格式自定）

### 三、资格条件及其他

1. 一般资格条件

1、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、税务登记证副本复印件（国税和地税）、组织机构代码证副本复印件

**1.1法定代表人身份证明书（格式）**

（法定代表人姓名）在 （供应商名称）任 （职务名称）职务，是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商全称）

年 月 日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电 传：

网 址：

邮政编码：

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

**1.2法定代表人授权委托书（格式）**

项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

致：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（采购代理机构名称）

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商法定代表人姓名）特授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人： 法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）：

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年 月 日

1.3营业执照副本复印件

1.4税务登记证副本复印件（国税和地税）；

1.5组织机构代码证副本复印件；

注：营业执照、税务登记证、组织机构代码已经“三证合一”的，只提供营业执照。

2、最近一年财务报表的复印件（可用诚信声明代替）

3、售后服务机构、服务能力证明材料（格式自定）

6、参加本项目采购活动诚信声明：

诚信声明

采购项目名称：

致： （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年 月 日

（二）特定资格条件

提供证明材料复印件

（三）其他应提供的资料

1.中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加*（单位名称）*的*（项目名称）*采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.*（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）行业*；承建（承接）企业为*（企业名称）*，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

2.*（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）行业*；承建（承接）企业为*（企业名称）*，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。**

**3.投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。**

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

若中标人为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

2其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）