胆道子母镜设备功能需求

1. 适用于将胰胆成像导管采集到的图像进行处理后输送至显示器；可用于胰胆管探查、可疑病灶的精确活检、新生物和不明原因狭窄的诊断和处理、胰胆管复杂结石的处理等，具备录像功能
2. 能够将子母镜从母镜活检通道插入，经乳头开口沿导管插入胆管或胰管内，通过子母镜进行检查，检查后能够可连接图文工作站生产图文报告。
3. 能够实现人体胰胆结构的微创或者无创可视化
4. LED或氙气光源
5. 具有图像冻结/解除冻结模式
6. 具有白平衡功能
7. 成像导管可通过3.2mm钳道直径内镜和4.2mm钳道直径内镜
8. 医用级别LCD显示器
9. 配套设备：液电碎石机，标明电极线是否为耗材及补充耗材相关信息。
10. 详细说明子母镜配套耗材，例如活检钳、取石网，及配套电极
11. 系统免费升级
12. 主机有录像功能或者另配刻录机
13. 配置要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 显示器 | 1台 |
| 3 | 成像导管 | 5根 |
| 4 | 水泵 | 1台 |
| 5 | 台车 | 1台 |
| 6 | 液电碎石机 | 1台 |