皮肤科超声治疗仪需求

1. 超声治疗仪，作用于皮肤科皮肤抗衰，面部轮廓松垂不清晰，下缘模糊，颌颈部脂肪堆积，鼻唇沟，颧颊部松垂下移等
2. 波束类型：会聚型
3. 声工作频率: 4MHz±15%
4. 多种焦平面距离，满足临床需求
5. 额定输出声功率≥4W
6. 超声输出方式：脉冲式
7. 侧壁不需要的超声辐射：≤100mW/cm
8. 治疗头超温：≤41℃
9. 设备显示:显示工作状态、输出功率以及定时时间
10. 治疗参数查看: 可查看每一条治疗记录的时间、治疗头型号、开机后使用的次数以及剩余次数；可查看单次治疗疗程内使用的治疗头型号和次数
11. 手柄按钮控制开始或停止超声输出，或由脚踏开关控制开始或停止超声输出
12. 需配置两个刀头两个炮头，分别都是4.5和3.0的深度；手具两个，治疗时根据需求的深度换刀头和炮头