保卫科安检机需求

1. 由安检机与安检门组成
2. 通道尺寸不低于650（宽）mm×500（高）mm
3. 线分辨力与空间分辨力高，图像信噪比高
4. 传送带承载能力应大于等于250kg，设备的输送速度可调
5. 图像回拉：设备可按图像生成顺序连续回调当前用户的历史过检图像
6. 设备内置智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，能自动识别并通过图像圈定、声光报警：枪支 、刀具 、剪刀、喷灌 、雨伞 、饮料瓶、手机 、电池 、笔记本电脑、鞭炮 、手铐
7. 报警种类可单独选择，报警方式可设置，并可将报警信息实时通过网络传输给平台
8. 图像存储容量：≥100万幅
9. 安检设备需与现有安防管理系统平台无缝兼容

10.安全类产品，请提供公安部有效检测报告（复印件），若无需提供，请补充响应说明。