关于合川区人民医院医用耗材第十二批耗材遴选的更正公告

各潜在供应企业：

现对遴选文件进行更正说明：

（一）包1一次性使用避光输液器（带针）更改为一次性使用无菌避光注射器.带针，使用需求由“0.55#或0.7#，避光范围290-450nm，针头不要斜面，要侧孔，不含塑化剂”更改为“针头须侧孔、斜面均提供，注射器容量大于等于50ml，避光外套遮光率不大于30%，避光范围290nm-450nm”。权重由“3.21、4.12、1.23、1.45”更改为“3.8、3.9、1.2、1.1”。

（二）包11一次性使用呼吸机回路套装使用需求“基本型，成人普通管”更改为“基本型，成人普通管、内壁光滑管，长度不少于1.4米，带湿化罐、集水杯，接面罩式无创呼吸机用”；使用需求由“加热型，成人普通管”更改为“加热型，成人普通管，长度不少于1.4米，带湿化罐、集水杯；加热型是单加热型，接气管插管用。”

详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分包** | **名称** | **单位** | **使用需求** | **样品数量** | **权重** | **业绩要求** | **是否打分** |
| 1 | 头皮针头（静脉输液针） | 颗 | 0.55#，可连接注射器，包括螺口和直口 | 1 | 3.8 |  | 否 |
| 头皮针头（静脉输液针） | 颗 | 0.7#，可连接注射器，包括螺口和直口 | 1 | 3.9 |  | 否 |
| 一次性输血器 | 支 | 9# | 1 | 1.2 |  | 否 |
| 一次性使用无菌避光注射器.带针 | 支 | 针头须侧孔、斜面均提供，注射器容量大于等于50ml，避光外套遮光率不大于30%，避光范围290nm-450nm | 1 | 1.1 |  | 否 |
| 11 | 一次性使用呼吸机回路套装 | 套 | 基本型，成人普通管、内壁光滑管，长度不少于1.4米，带湿化罐、集水杯，接面罩式无创呼吸机用 | 1 | 1.5 | 需要 | 否 |
| 一次性使用呼吸机回路套装 | 套 | 加热型，成人普通管，长度不少于1.4米，带湿化罐、集水杯；加热型是单加热型，接气管插管用 | 1 | 8.5 | 需要 | 否 |

2025年2月27日