骨科等离子射频手术系统需求

1.电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz

2.工作频率：100KHz

3.输出功率: ≥300

4.输入功率：≥500VA

5.具有射频消融功能（双极射频电极消融）和等离子消融切割功能

6.具内镜下切割消融和止血功能，配备不同型号规格，前端不同形状、大小、材质，

满足各种内镜下各种手术情况切割消融和止血功能，

7.主机可满足脊柱的孔镜手术，单侧双通道手术、各个关节的微创手术、疼痛的穿

刺消融手术

8.主机具备自动保护装置：电路系统能够连续监控能量输出，在出现瞬间峰值电流时自动暂停能量输出，当刀头回复到安全距离后，又会自动持续工作。

9.具有消融切割、凝固止血两种工作模式；等离子消融切割、等离子凝固止血多调。