4K3D腹腔镜系统需求

1. 数 量：1套
2. 超高清4K3D荧光腹腔镜，主机，气腹机，冷光源，腹腔镜为同一制造商
3. 平台主机具备3D、4K图像处理能力，至少包括4K白光、4K荧光、3D4K白光、3D4K荧光；
4. 冷光源具有白光照明和荧光照明两种模式
5. 3D荧光摄像头，分辨率 3840\*2160与1920\*1080
6. 3D腹腔镜3根，兼容白光及荧光功能
7. 4K腹腔镜5根，兼容白光及荧光功能
8. 气腹机流速≥40升/分钟
9. 医用4K3D监视器、医用4K2D监视器、专用设备台车

4K白光腹腔镜系统需求

1. 数量：2套
2. 主机，气腹机，冷光源，腹腔镜为同一制造商
3. 单套配置4K成人腹腔镜5根，4K小儿腹腔镜2根
4. 气腹机流速≥40升/分钟
5. 医用4K2D监视器、专用设备台车

4K荧光腹腔镜系统需求

1.数量：1套

2.主机，气腹机，冷光源，腹腔镜为同一制造商

3.4K成人腹腔镜5根

4.气腹机流速≥40升/分钟

5.医用4K2D监视器、专用设备台车