附件1

**中药煎药机2台**

1. 申请具备的功能特点

1、高压，同时可煎1-20付；

2、可同时煎煮3—5人的药；

3、电脑数控技术，控制精度高，武火文火自动转换，采用循环煎煮方式；

4、质量有保障，提供完善的售后服务。

1. 技术参数参考

 容量  双缸，20L，50L

 功率  2000-8000W左右

 尺寸  1M\*1M\*1M左右

 重量  100 KG —200KG

附件2

**中药包装机2台**

一、申请具备的功能特点

1、可根据需求增加50-/500ML的包装功能；

2、提供真空包装袋材料；

3、质量有保障，提供完善的售后服务。

二、技术参数参考

 容量   20000ML\*3—20000ML\*5

 包装袋容量  50-250ml可调

 功率  2000-6000W左右

 尺寸  1M\*1M\*1M左右

 重量  50KG —200KG