**合川区人民医院  
关于垛架收集价格等信息的公示**

各潜在供应商：

现将我院**垛**架项目进行挂网收集价格等信息，请有意向的潜在供应商于2020年5月20日下午5：30前将垛架的报价和价格依据（如合同、发票等）电子件发至2810241743@qq.com及院纪委邮箱：hcrmyyjw2018@163.com，咨询电话：023-42843359 周老师，逾期不再受理。

附件：1、合川区人民医院垛架价格信息收集表

2、垛架参数要求

合川区人民医院

2020年5月15日

附件2：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合川区人民医院垛架价格信息收集表 | | | | | |
| 报价公司全称： | | | | | |
| 联系人： | | | | | |
| 联系电话： | | | | | |
| 报价时间： | | | | | |
| 其他承诺： | | | | | |
| 序号 | 商品名称 | 规格型号 | 单位 | 所需数量 | 报价 |
| 1 | 垛架 | 1200×600×200（mm） | 个 | 50 |  |

附件2：

垛架参数：

1、垛架规格：1200×600×200（mm）；跺面离地≥200mm

2、  材质要求：周边采用≥1.8mm厚的优质碳钢冷轧板折U形状焊接，架面采用优质碳钢冷轧板，厚度≥1.5mm；

3、    架脚底部须有8个塑料脚垫（每个角2个），具有防滑、防刮伤地面的作用；

4、    垛架所有表面层需作静电喷塑处理，安全载荷≥200KG

参考图片：





